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Техническо задание 
за доставка на три броя редуктор конусно - цилиндричен 14LAO 200x25

В цех „Мелнично отделение“ на ОФ „Асарел“ се експлоатират девет броя  редуртори. Редукторът е част от задвижна група, която задвижва захранваща ГТЛ на всяка една топкова мелница МШЦ 4.5х6.0. За гарантиране нормалната работа на мелниците и изпълнение на производствената програма е необходима доставката на три броя конусно-цилиндрични редуктори.

1. Модел, тип, технически параметри – редуктор конусно – цилиндричен 14LAO 200x25 с технически параметри:
· мощност – 27 kW;
· входящи обороти – 1000 r.p.m;
· изходящи обороти – 40 r.p.m;
· предавателно число – 25;
· смазочен флуид – VG220;
· посока на въртене и основни монтажни размери: съгласно схемите.

2. Предпочитан завод и страна производител – европейски производител.

3. [bookmark: _Hlk238037131]Количество на доставката: три броя редуктор конусно – цилиндричен 14LAO 200x25 в комплект с конусни втулки.

4. Срок на доставка – да се посочи в календарни дни.

5. Гаранция – минимум 24 месеца от датата на въвеждане в експлоатация.

Посока на въртене:
[image: ]









































Основни монтажни размери:
[image: Присъединителни размери.pdf - Adobe Acrobat Reader (64-bit)]
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