Индекс на документа**:**

РИ-ИСУ08.02.00.00.00/11-2

###  ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА

 Относно: Избор на доставчик на Компресорна инсталация Винтов компресор, адсорбционен изсушител, хоризонтален резервоар/ресивер и контейнер с ел.отоплителен панел за компресорна инсталация

*І. Технически изисквания*

 1. Предоставяне на оферта за доставка на компресорна инсталация , както следва:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Кол | Описание |
| 1 | Компресорна инсталация | 1 комплект | 1. Винтов компресор: Дебит 1,3 м3/мин, максимално налягане 7,5 bar и инсталирана мощност 7,5 kW (400V/50Hz), комплект с ел. табло за управление (монтирано на подходящо място в контейнер)
2. Адсорбционен изсушител, компл. с груби и финни микрофилтри
3. Резервоар/ресивер: въздушен, с обем 1000 л и работно налягане 8 bar

Контейнер: Изпълнен от термопанели, с подсилено дъно, за инсталиране на компресорна инсталация на открито . Контейнерът да е отопляем и оборудван с осветителна инсталация. |

2. Нормативни изисквания

2.1. Доставеното оборудването да отговаря на съответните действащи стандарти, отраслови нормали и на изискванията за съответствие на строителните продукти.

2.2. При доставката да се представят нужните документи:

– сертификати и декларации за съответствие на продуктите;

- гаранционни карти;

- паспорти;

- указания, инструкции за монтаж, експлоатация и ремонт, включително нужен инструментариум и материали;

Всичките документи да са преведени на български език.

3. Доставчиците следва да:

3.1. Предоставят пълно описание и характеристика на предлаганият модел Винтов компресор, адсорбционен изсушител и ресивер, отговарящи на нормативните изисквания за този тип съоръжения и допълнителни възможни опции.

3.2. Предоставят описание на контейнера.Контейнерът да е проектиран специално за тази инсталация, да бъде с подсилено дъно в участъка за монтаж на компресора с ресивера, придружени с необходимите документи за узаконяване на инсталацията /статически изчисления за поемане натоварвания статични и динамични при работа и изпитване/. Производителя /доставчика/ на контейнера да се съобрази с това изискване!

3.3. Потвърдят предоставяне на пълна ценова листа на всички резервни части, консумативи и основни възли, валидна за 2024 година, като след това годишните увеличения ще бъдат лимитирани до максимум 1,5 % годишно, считано от 2025 г.

3.4. Осъществят обучение на ремонтния персонал на “Асарел - Медет” АД за работата.

3.5. Да потвърдят, че доставката ще придружена с ръководство за експлоатация и безопасност при работа, каталог (с резервни части), сервизни наръчници /ремонтна книга/ на български език .

*II. Задължителни изисквания:*

1. Гаранции- които да са валидни след подписване на протокол за 72-часови проби за въвеждане в експлоатационни условия. Гаранционно обслужване. Доставката придружена със сертификат за произход и качество.

2.Доставката придружена със сертификат за качество.

3. Франкировка – DDP, склад „Асарел -Медет” , Incoterms 2020 .

4. Цена без ДДС - едновременно в USD и лева, като избора на валута е в опция на Купувача;

 4.1. Обща цена - DDP склад Асарел;

 4.2.Единична цена за отделните позиции;

 4.3. Цена за осъществяване супервайзорска дейност при извършване на монтажните работи и пускане в редовна експлоатация;

 4.4. Цена за отделните технически обслужвания за периода на гаранцията с включени консумативи, труд и транспорт.

 4.5. Цена за основни компоненти, бързоизносващи се части и очакваният им експлоатационен живот (в месеци или работни часове) .

5. Плащане – максимално разсрочено след доставката.

6. Срок на доставка.

7. Валидност на офертата.

8. Референции (или референтен списък с лица за контакт: телефонни номера и e-mail за справки)

ІІІ. *Общи изисквания към доставчиците*

1. Представяне на препоръки от 3 други настоящи клиенти и референтен списък на клиенти с e-mail и телефон с описание и година на доставяне на стоки със същите параметри като оферираните на „Асарел-Медет“ АД.

2. Офертата молим да изпратите на e-mail: pbox@asarel.com. Офертата следва да бъде подадена на български език с надпис „Оферта за доставка доставка на Компресорна инсталация, ЦПТ-2”.

3. Създаденият ред в дружеството за съхранение на офертите, прозрачност и принципност при тяхното разглеждане изключва възможността за влияние върху избора на изпълнител или върху качеството на входящия контрол чрез корупция. Освен това при констатиране подобни опити, съответните длъжностни лица се освобождават дисциплинарно от работа, а договорите със съответните партньори се прекратяват.

**4. Краен срок за предоставяне на офертите: 20.11.2023 г.**

5. Ако имате някакви въпроси, не се колебайте да се обърнете към лицето за контакти: П. Патаков, тел. 0357 / 60 427, е-mail: paytakov@asarel.com

 Въпросите се задават писменно на посочения е-mail

Забележка:

 - неразделна част от договорите за доставка са : Общите условия към договори сключвани от „Асарел-Медет” с външни партньори, приложение към запитването за оферта.