**Техническо задание за доставка на мобилни грес помпи**

1.Описание на условията за работа на ДМА.

Долупосочените мобилни грес помпи ще служат за обезпечаване смазването на ротационното оборудване в “ОФ Асарел”.

2.Модел, тип на машината, технически параметри:

- Мобилна грес инсталация

2.1.Характеристики:

- Вместимост: 30-40 л.

- Дължина нагнетателен маркуч : 4 м

- Налягане : 0,350 Мра

3. Производителност : 220 г/мин.

4. Предпочитан модел на двигателя и мощност :

 -Мощност: 0,55 кW

- Обороти на празен ход: 1500 min-1

- Захранващо напрежение : 220/380 V

5. Предпочитан завод и страна производител : няма

6. Количество на доставката: 3 /три/ броя

7. Срок на доставката: максимално в най-кратки срокове

8. Гаранции – мото часа в работа от датата на монтаж.

9. Други изисквания: максимална съвместимост с наличните до момента машини и унификация на оборудването