Индекс на документирана информация**: ПРИЛОЖЕНИЕ № 11**

РИ-ИСУ09.02.00.00.00/11-1

Рег.№ 93-00-1319/25.03.2024

**„АСАРЕЛ-МЕДЕТ” АД**

### **ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА**

**Относно:** **Доставка** **на автоматичен апарат за определяне температура на прокапване на смазки**

ТЕХНИЧЕСКИ И ТЪРГОВСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОСТАВКАТА

**I. ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА.**

| **№** | **Описание/Технически изисквания** | **Бр** |
| --- | --- | --- |
| **1**. | **Автоматичeн апарат за определяне точка на прокапване модел „DP70“-Mettler Toledo или сходен**- Температурен обхват: до 400 °С;- Точност на температурата: ± 0,5 °С;- Резолюция на температурата: 0,1°С;- Едновременно измерване на минимум 2 проби (позиции);- Автоматично измерване и настройка на измервателната система;- Висока точност и повтаряемост на резултатите;- Цветен сензорен екран, с въвеждане на буквено-цифрени данни; - Визуална индикация на температурата на анализираната проба;- Включена стандартна окомплектовка на апарата за работа;- Покриване на международните стандарти: БДС ISO 2176, БДС ISO 6299, ASTM D2265, IP 396. | **1** |

**II. В ОФЕРТАТА СИ ДОСТАВЧИЦИТЕ СЛЕДВА ДА ПОСОЧАТ/ПРЕДОСТАВЯТ:**

1. **Пълно техническо описание на предлаганите продукти-Оферта на български език,**
2. **Твърда единична цена за доставка в BGN без ДДС с включено задължително извършване 1 път в годината на сервизно обслужване, настройка и калибровка на уреда**
3. **Качество –** Инструкции за работа на български език, сертификати за качество и произход и декларация за техническо съответствие,
4. **Франкировка:** DDP склад на Купувача, гр. Панагюрище, площадка Асарел (Incoterms 2020),
5. **Произход –** Предпочитан завод и страна производител- „Mettler Toledo“, Швейцария; (модел „DP70“ – Mettler Toledo),
6. **Срок на доставка –** моля посочете в календарни дни, след писмено възлагане с поръчка/договор,
7. **Условия на плащане –** отложено в календарни дни след доставка, без авансови плащания,
8. **Гаранционен срок –** Гаранция минимум 36 месеца с включено задължително извършване 1 път в годината на сервизно обслужване, настройка и калибровка на уреда, удостоверени с приемо-предавателен протокол,
9. **След гаранционно обслужване,**
10. **Представителен сервиз на производителя в страната;**
11. **Списък на критични резервни части/модули/ с ценова листа,**
12. **Начини и критерии за приемане на извършената работа:** Приемо-предавателен протокал между страните,
13. **Валидност на офертата –** минимум 180 дни след крайния срок за офериране,
14. **Пълни данни за връзка с фирмата** – адрес, телефон, факс, имейл и лице за контакт,
15. **Да предоставят:**
* **Референтен списък на клиенти:** участниците следва да представят Референтен списък на клиенти с адреси и телефони;
* **Референции** от минимум 3-ма клиенти до максимум от 5 клиенти, които да бъдат издадени специално за конкурсната процедура /с посочени длъжностни лица и координати за връзка – телефон, факс или Е-mail/ за извършени аналогични доставки през последните 3 години.
* **Удостоверение за актуалното състояние на фирмата**.
1. **Всеки участник е необходимо да представи Декларация по образец** съгласно Политиката на „Асарел-Медет“ АД за съответствие с режим на наложени международни ограничителни мерки и мерки върху търговията – **Приложение №1** към настоящото запитване за оферта. **Подписаната Декларация от страна на кандидатите е задължителна част от подадената от тях оферта.**

**III. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ И ДОСТАВЧИЦИТЕ**

При изготвяне на предложението за участие в офертното проучване поканения кандидат следва да се придържа стриктно към обявените от КУПУВАЧА условия.

 Офертите трябва да бъдат в съответствие с изискванията на настоящото Запитване за оферта. Ако кандидатът не може да изпълни или да отговори на отделна точка, той трябва да посочи “Без отговор” за тази точка. Участниците в проучването следва да обосноват изчерпателно всички отговори.

**IV. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ:**

Офертата, адресирана до Директор „Одит и Контрол”, се представя **по един от следните начини:**

* запечатана в плик с адрес: „Асарел-Медет”АД, гр.Панагюрище 4500;
* на факс: 0357/ 60 260 или 60 250;

 - на E-mail: pbox@asarel.com

На офертата изискваме да се поставят надписите: **„ Доставка на автоматичен апарат за определяне температура на прокапване на смазки“**,„Да се отвори само от определената за целта комисия” и при представяне в плик – обозначен „Подател: ........…”.

**Краен срок за предоставяне на офертите: до 16,00ч на 16.04.2024г.**

 Оферти получени след крайния срок за представяне, няма да бъдат разглеждани.

 Офертите не подлежат на промяна след изтичане на крайния срок за представянето им.

**V. ОТВАРЯНЕ И ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ.**

1. Офертите се отварят и разглеждат от избраната за целта комисия. Резултатите се оповестяват след приключване работата на комисията.Всички участници ще бъдат информирани писмено за резултатите от търга.
2. Обръщаме Ви внимание, че създаденият ред в дружеството за съхранение на офертите, прозрачност и принципност при тяхното разглеждане изключва възможността за влияние върху избора на изпълнител или върху качеството на входящия контрол чрез корупция. Освен това при констатиране подобни опити, съответните длъжностни лица се освобождават дисциплинарно от работа, а договорите със съответните партньори се прекратяват.
3. За допълнителна информация и електронен вариант на настоящото запитване: [www.asarel.com](http://www.asarel.com) /Актуално / Търсене и Предлагане.
4. За контакти:
* По търговски въпроси: Пламен Тодев /Специалист Доставки/- тел. 0357/ 60439, факс. 0357/ 60 260, e-mail: plamentodev@asarel.com
* По технически въпроси: инж. Недялка Христова /Специалист Хим. лаборатория/ - тел. 0357/60121, e-mail: nhristova@asarel.com