Индекс на документирана информация**: ПРИЛОЖЕНИЕ № 11**

РИ-ИСУ 09.02.00.00.00/11-1

 **„АСАРЕЛ – МЕДЕТ” АД – ГР. ПАНАГЮРИЩЕ**

**ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА**

**ЗА ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК НА АРМИРАНИ МАРКУЧИ И ТРОЙНИЦИ ЗА АРМИРАНИ МАРКУЧИ**

**І. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ**

# УСЛОВИЯ НА РАБОТА

- налягане - до 10 атм. и 90% вакуум;

- температура- от 5 до 20ºС;

- рН – от 8 до 10,5;

- транспортиран продукт - пулп с високо съдържание на силиций, за което са необходими мерки за защита на работната повържност срещу висока абразия. Пулп от медна руда с плътност 1,3т/м3 и едрина на твърдото 0-5 мм;

- начин на монтаж- хоризонтално и вертикално, необходима е и механична якост;

# ОПИСАНИЕ И ОБЕМ НА ДОСТАВКАТА

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Описание | Размери | Количество | Срок на доставка |
| 1 | Маркуч армиран | Ø355 mm | 160 (сто и шестдесет) метра | 01.10.2024г. |
| 2 | Маркуч армиран | Ø355 mm | 160 (сто и шестдесет) метра  | 02.01.2025г. |
| 3 | Маркуч армиран | Ø254 mm | 120 (сто и двадесет) метра  | 01.10.2024г. |
| 4 | Тройник  | Y45 DN250 | 4 (четири) броя | възможно най-кратък |
| 5 | Тройник  | Y45 DN250 | 2 (два) броя | 29.06.2024г. |
| 6 | Тройник | Y45 DN250 | 2 (два) броя | 29.10.2024г. |
| 7 | Тройник | Y45 DN250 | 2 (два) броя | 29.01.2025г. |

**II. КАНДИДАТИТЕ В НАСТОЯЩОТО ПРОУЧВАНЕ СЛЕДВА ДА ПРЕДСТАВЯТ В ТЕХНИЧЕСКАТА ОФЕРТА СЛЕДНОТО:**

1. Сертификат за произход и качество от производителя на маркучите и тройниците, т.е. да са сертифицирани съгласно нормите и директивите за безопасност и екология на ЕС.
2. Да се предостави гаранция на оферираните маркучи и тройници в месеци работа от датата на монтаж. Гаранцията в месеци работа от монтаж да не бъде обвързана с извършване на допълнителни дейности, като завъртане на маркучите през определен период в рамките на гаранцията.
3. Списък (и/или референции от крайни клиенти) където се използват маркучи, идентични на тези, които се предлагат на „Асарел-Медет” АД. Да се посочат задължително имената на лица за контакти, телефонни номера и e-mail (задължително) - за справка.
4. Счетоводен баланс и отчет за приходи и разходи – за последната отчетна финансова година.
5. Декларация за валидност на офертата до 31.12.2024 /свободен текст/.

**ІІІ. ТЪРГОВСКИ ИЗИСКВАНИЯ**

1. **По отношение на доставката:**

 **6.1.** В ценовата оферта кандидатите в настоящото проучване следва да посочат твърда цена за изпълнение на доставката. Цената се посочва в лева и в щатски долари едновременно, като изборът на валута е в опция на Купувача.

 **6.2.** Условия на доставка (франкировка): DDP склад на «Асарел-Медет» АД (Incoterms 2010).

 **6.3.** Условия на плащане: максимално разсрочено след доставка при предоставяне на гаранция за добро изпълнение съгласно т.7 по-долу.

**IV. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ:**

В случай, че бъде избран за доставчик, съответният кандидат трябва да потвърди и гарантира следното:

 **7.** При сключване на договор избраният кандидат трябва да предостави гаранция за добро изпълнение до приключване на гаранционния период, за да бъде гарантирано, че всички клаузи на договора за доставка са изпълнени. Опциите на такава гаранция за добро изпълнение са следните:

- „Асарел-Медет” АД да задържи 10 % от пълната цена на доставката, които ще бъдат платени след приключване на гаранцията.

- Доставчикът да издаде банкова гаранция за добро изпълнение в размер на 10 % от стойността на договора с валидност до края на гаранционния период.

**V. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ:**

 **8.** Офертата следва да бъде подадена на български език, на е-mail pbox@asarel.com и да бъде обозначена като

„ОФЕРТА ЗА ДОСТАВКА НА АРМИРАНИ МАРКУЧИ И ТРОЙНИЦИ“

«Да се отвори само от определената за целта комисия»

Офертата трябва да съдържа всички необходими документи, касаещи предлаганите технически характеристики, техническите изисквания и спецификации, предлаган срок за изпълнение, гаранция и други специфични изисквания съгласно техническото задание, референции, баланс и отчет за приходи и разходи.

 **9.** Създаденият ред в дружеството за съхранение на офертите, прозрачност и принципност при тяхното разглеждане изключва възможността за влияние върху избора на изпълнител или върху качеството на входящия контрол чрез корупция. Освен това при констатиране подобни опити, съответните длъжностни лица се освобождават дисциплинарно от работа, а договорите със съответните партньори се прекратяват.

 **10.** Oфертите следва да бъдат изготвени в съответствие с настоящото ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ като се следва съответната последователност на изискванията. Aко кандидатът не може да изпълни или да отговори на отделна точка, той трябва да посочи изчерпателно своето предложение по изискването.

**11.Краен срок за представяне на офертите – 12.04.2024г..**

1. Ако имате някакви въпроси, не се колебайте да се обърнете към лицето за контакт.

За технически въпроси и търговски въпроси:

инж. Т. Влайков - Специалист «Доставки»; e-mail: tvlaikov@asarel.com

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |