**ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА**

**ОТНОСНО:**Доставка на основен лагер за ММС 7,0Х2,3.

**І. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОСТАВКАТА**

Моля за нуждите на „Асарел-Медет” АД да бъде оферирана доставката на основен лагер за ММС 7,0Х2,3, необходим за ОФ Асарел, описание в Приложение №1, неразделна част от запитването за оферта.

**ДОСТАВЧИЦИТЕ СЛЕДВА ДА:**

1. Потвърдят възможностите за доставки на исканите количества в необходимитe срокове и с необходимото качество и изисквания.

2. Приложат пълно описание/спецификация на оферираната стока.

3. Предложат срок за доставка.

4. Гаранция - в работни часа от датата на монтаж.

5. Декларация за валидност на офертата – до 31.03.2025 г.

**I****I. ТЪРГОВСИ ИЗИСКВАНИЯ**

1. Ценова оферта: В ценовата оферта кандидатите следва да предложат твърда цена за изпълнение на доставката. Цената се посочва в лева и в щатски долари (без ДДС) едновременно, като изборът на валута е в опция на Купувача.

2. Условия на доставка (франкировка): Цената да бъде формирана при условия на доставка - DDP, склад Асарел-Медет, съгласно Incoterms 2020.

3. Условия за плащане – максимално разсрочено след доставка.

4. Счетоводен баланс и отчет за приходи и разходи – за последната отчетна финансова година.

5. Потвърждение, че при доставка стоката ще придружена със сертификат за качество от производителя.

 **ІII. Общи изисквания към доставчиците:**

1. При сключване на договор избраният кандидат трябва да предостави гаранция за добро изпълнение до приключване на гаранционния период. Опциите на такава гаранция за добро изпълнение са следните:

- „Асарел-Медет” АД да задържи 10 % от пълната стойност на доставката, които ще бъдат платени след приключване на гаранцията.

- Доставчикът да издаде банкова гаранция за добро изпълнение в размер на 10 % от стойността на договора с валидност до края на гаранционния период.

2. Представяне на Декларация по образец съгласно Политиката на „Асарел-Медет“ АД за съответствие с режим на наложени международни ограничителни мерки и мерки върху търговията.

3. Представяне препоръки от 3 други настоящи клиенти и Референтен списък на клиенти с адреси и телефони с годишни количества доставки или година на доставяне на стоки със същите параметри.

4. Актуално състояние на доставчика (справка от търговски регистър).

Офертата молим да изпратите съгласно реда в дружеството по един от следните начини до Директор „Одит и контрол“: на e-mail: pbox@asarel.com

Офертата следва да бъде подадена на български език, с надпис:

**„Оферта за доставка на основен лагер за ММС 7,0Х2,3“**

**„Да се отвори (вижда) само от определената за целта комисия“**

**Техническата и търговската част на офертата да бъдат на два отделни файла.**

5. Създаденият ред в дружеството за съхранение на офертите, прозрачност и принципност при тяхното разглеждане изключва възможността за влияние върху избора на изпълнител или върху качеството на входящия контрол чрез корупция. Освен това при констатиране подобни опити, съответните длъжностни лица се освобождават дисциплинарно от работа, а договорите със съответните партньори се прекратяват.

6. Краен срок за представяне на офертите: до 08.11.2024 година.

Лицата за контакти:

 Търговска част:

- Кристина Маслева, Специалист Доставки, тел.: 0357/ 60 442, e-mail:

kmasleva@asarel.com

 Техническа част:

- инж. Стойо Мурджев, Р-л отдел „Ремонт ОФ, ВОС, ПС и SX-EW“:, тел.: 0357/ 60 366, e-mail: smurdjev@asarel.com

Въпросите се задават в писмен вид – по e-mail.

**Приложение №1**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Забележка** | **Количество** | **Срок на доставка** |
| 1. | Основен лагер за ММС 7,0Х2,3 | Приложен чертеж3Бу66.38-ОСБ | 1 (един) брой | Март 2025 г. |

Технически характеристики:

1/ Тип на машината:

Автогенна мелница с централно захранване и разтоварване ММС 7,0Х2,3.

Технически параметри:

2/ Вътрешни размери на мелницата:

- Диаметър: 7 000 mm

- Дължина: 2 300 mm

3/ Честото на въртене: 13 min-1

4/ Посока на въртене: Обратно на часовниковата стрелка, погледнато откъм захранването на мелницата.