Индекс на документирана информация**: ПРИЛОЖЕНИЕ № 11**

РИ-ИСУ09.02.00.00.00/11-1

Рег. № 93-00-1944/08.04.2025

**„АСАРЕЛ-МЕДЕТ” АД**

### **ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА**

**Относно:** **Доставка** **на портативен уред за измерване „Клас на чистота“ - HYDAC FCU 2210-4-М**

ТЕХНИЧЕСКИ И ТЪРГОВСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОСТАВКАТА

**I. ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА.**

| **№** | **Описание/Технически изисквания** | **Бр** |
| --- | --- | --- |
| **1**. | **Портативен уред за измерване „Клас на чистота“ - HYDAC FCU 2210-4-М**- Измерване класовете на чистота спрямо ISO 4406, SAE 4058 и NAS 1638;- LCD дисплей;- Калибровъчен обхват: ISO 12/10/09 до 23/21/18;- Допустимо налягане на входа на уреда: 1 до 350 bar;- Налягане на изхода на уреда: max 3 bar;- Висока точност и повтаряемост на резултатите;- Наличие на вградена помпа, с възможност за подвързване към контролна точка и в помпен режим;- Допустим вискозитет при използване в помпен режим:  от 1 до 150 mm2/s при продължителна работа;  от 1 до 350 mm2/s краткотрайно;- Температура на флуида: 0 до 70°С. | **1** |

**II. В ОФЕРТАТА СИ ДОСТАВЧИЦИТЕ СЛЕДВА ДА ПОСОЧАТ/ПРЕДОСТАВЯТ:**

1. **Пълно техническо описание на предлаганите продукти-Оферта на български език,**
2. **Твърда единична цена за доставка в BGN без ДДС с включено задължително извършване 1 път в годината на сервизно обслужване, настройка и калибровка на уреда**
3. **Качество –** Инструкции за работа на български език, сертификати за качество и произход и декларация за съответствие,
4. **Франкировка:** DDP склад на Купувача, гр. Панагюрище, площадка Асарел (Incoterms 2020),
5. **Произход –** Предпочитан завод и страна производител- „HYDAC“ Германия,
6. **Срок на доставка –** моля посочете в календарни дни, след писмено възлагане с поръчка/договор,
7. **Условия на плащане –** отложено в календарни дни след доставка, без авансови плащания,
8. **Гаранционен срок –** Гаранция минимум 36 месеца с включено задължително извършване 1 път в годината на сервизно обслужване, настройка и калибровка на уреда, удостоверени с приемо-предавателен протокол,
9. **След гаранционно обслужване,**
10. **Представителен сервиз на производителя в страната;**
11. **Списък на критични резервни части/модули/ с ценова листа,**
12. **Начини и критерии за приемане на извършената работа:** Приемо-предавателен протокал между страните,
13. **Валидност на офертата –** минимум 180 дни след крайния срок за офериране,
14. **Пълни данни за връзка с фирмата** – адрес, телефон, факс, имейл и лице за контакт,
15. **Да предоставят:**
* **Референтен списък на клиенти:** участниците следва да представят Референтен списък на клиенти с адреси и телефони;
* **Референции** от минимум 3-ма клиенти до максимум от 5 клиенти, които да бъдат издадени специално за конкурсната процедура /с посочени длъжностни лица и координати за връзка – телефон, факс или Е-mail/ за извършени аналогични доставки през последните 3 години.
* **Удостоверение за актуалното състояние на фирмата**.
1. **Всеки участник е необходимо да представи Декларация по образец** съгласно Политиката на „Асарел-Медет“ АД за съответствие с режим на наложени международни ограничителни мерки и мерки върху търговията – **Приложение №1** към настоящото запитване за оферта. **Подписаната Декларация от страна на кандидатите е задължителна част от подадената от тях оферта.**

**III. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ И ДОСТАВЧИЦИТЕ**

При изготвяне на предложението за участие в офертното проучване поканения кандидат следва да се придържа стриктно към обявените от КУПУВАЧА условия.

 Офертите трябва да бъдат в съответствие с изискванията на настоящото Запитване за оферта. Ако кандидатът не може да изпълни или да отговори на отделна точка, той трябва да посочи “Без отговор” за тази точка. Участниците в проучването следва да обосноват изчерпателно всички отговори.

**IV. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ:**

Офертата, адресирана до Директор „Одит и Контрол”, се представя **по един от следните начини:**

запечатана в плик с адрес: „Асарел-Медет”АД, гр.Панагюрище 4500; на факс: 0357/ 60 260 или 60 250; на E-mail: pbox@asarel.com

На офертата изискваме да се поставят надписите: **„ Доставка на портативен уред за измерване „Клас на чистота“ - HYDAC FCU 2210-4-М“**,„Да се отвори само от определената за целта комисия” и при представяне в плик – обозначен „Подател: ........…”.

**Краен срок за предоставяне на офертите: до 16,00ч на 30.04.2025г.**

 Оферти получени след крайния срок за представяне, няма да бъдат разглеждани.

 Офертите не подлежат на промяна след изтичане на крайния срок за представянето им.

**V. ОТВАРЯНЕ И ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ.**

1. Офертите се отварят и разглеждат от избраната за целта комисия. Резултатите се оповестяват след приключване работата на комисията.Всички участници ще бъдат информирани писмено за резултатите от търга.
2. Обръщаме Ви внимание, че създаденият ред в дружеството за съхранение на офертите, прозрачност и принципност при тяхното разглеждане изключва възможността за влияние върху избора на изпълнител или върху качеството на входящия контрол чрез корупция. Освен това при констатиране подобни опити, съответните длъжностни лица се освобождават дисциплинарно от работа, а договорите със съответните партньори се прекратяват.
3. За допълнителна информация и електронен вариант на настоящото запитване: [www.asarel.com](http://www.asarel.com) /Актуално / Търсене и Предлагане.
4. За контакти:
* По търговски въпроси: Пламен Тодев /Специалист Доставки/- тел. 0357/ 60439, факс. 0357/ 60 260, e-mail: plamentodev@asarel.com
* По технически въпроси: инж. Недялка Христова /Специалист Хим. лаборатория/ - тел. 0357/60121, e-mail: nhristova@asarel.com