**ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА**

**относно: ОФЕРТНО ПРОУЧВАНЕ ЗА** **РЕМОНТ И/ИЛИ ИЗРАБОТКА И ДОСТАВКА НА ЗЪБЕН ВЕНЕЦ ЗА КОНУСНА ТРОШАЧКА HP800**

**I.ТЕХНИЧЕСКА ИЗИСКВАНИЯ**

Фирма „Асарел-Медет“ АД провежда офертно проучване за ремонт и/или изработка и доставка на зъбен венец за конусна трошачка HP800 за нуждите на ОФ Асарел,както следва:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Вид на активите** | **Модел, тип, размери** | **Количество** |
| 1. | Зъбен венец, за конусна трошачка HP800, находяща се КСТ | 1.При ремонт на съществуващия трябва да бъдат направени заварки на износените зъби, съгласно приложено ТЗ – 1 стр. (спазване на техническите изисквания)  2.Оферентите трябва да предложат изработка, съответстваща по размери,  форма, модел и материал на изработка на използвания  3. Размери: - външен: ø 3115 мм; - вътрешен: ø 2625 мм; - дебелина: 40 мм  Приложение в експлоатацията: монтира се на конусна трошачка HP800 | 1 (един)  брой |
| 2. | Приложения: | - Техническо задание – 1 стр.  - Снимки – 6 броя |  |

**Забележка:** Оферентите е необходимо да извършат оглед на място в КСТ (корпус ситно трошене), за да се запознаят със зъбния венец като размери, форма, модел и материал на изработка

**II. УЧАСТНИЦИТЕ СЛЕДВА ДА:**

1.Потвърдят възможността за ремонт и/или изработка и доставка на зъбен венец за конусна трошачка HP800 – 1 (един) брой.

2.Предложат твърда цена за срока на договора в лева и в Евро (Eur)

3. Франкировка: DDP (DAP) склад „Асарел-Медет“, съгласно Incoterms 2020

4.Условия на плащане: разсрочено след доставка.

5. Гаранция, да посочат гаранция за безпроблемен монтаж, максимално дълга, в работни часове след монтаж

6. Предоставят сертификат за произход и качество на стоката.

**III. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИТЕ:**

1. Предоставяне препоръки от 3 други настоящи клиенти и Референтен списък на клиенти с адреси и телефони с годишни количества доставки или година на доставяне на стоки със същите параметри.

2. Предоставяне на Декларация по образец съгласно Политиката на Асарел-Медет АД за съответствие с режим на наложените международни ограничителни мерки и мерки върху търговията.

3. При сключване на договор за услугата се предоставя актуално състояние на изпълнителя и се

изготвя проект на договор от страна на „Асарел-Медет“ АД (на основание на утвърдени типови договори), който ще бъде предоставен на изпълнителя за бележки и коментари (част от процеса на договаряне).

4. Офертата молим да изпратите съгласно реда в дружеството до:

Директор „Одит и Контрол” по един от следните начини:

* Запечатана в плик с адрес:

„Асарел-Медет” АД, гр. Панагюрище, п.к. 4500, площадка „Асарел“;

* На факс: 0357/ 60 250 или 60 260;
* На e-mail: [pbox@asarel.com](mailto:pbox@asarel.com)

На офертата поставена в запечатан плик и изпратена по e-mail, молим да се поставя надпис:

**„Оферта за ремонт и/или изработка и доставка на зъбен венец за конусна трошачка HP800”**

„Да се отвори (вижда) само от определената за целта комисия”

**Моля да се посочи валидност на офертата.**

5. Създадения ред в дружеството за съхранение на офертите, прозрачност и принципност при тяхното разглеждане изключва възможността за влияние върху избора на изпълнител или върху качеството на входящия контрол чрез корупция. Освен това при констатиране на подобни опити, съответните длъжностни лица се освобождават дисциплинарно от работа, а договорите със съответните партньори се прекратяват.

6. Краен срок за предоставяне на офертата до: **16,00 часа 12.09.2025 г.**

7. Ако имате някакви въпроси не се колебайте да се обърнете лицата за конткти:

инж. Ангел Ангелов /Ръководител звено „Ремонт ОФ, ВОС, ПС и SX-EW“/:

тел: 0357/60 456 , моб. тел.: 0889 431 020

инж. Станислав Куртев /Ръководител отдел „ИР“: 0357/60 289 , моб. тел.: 0879 442 808

Кристин Цветанков /Специалист „ПУ и В“/: 0357/60 471