Индекс на документирана информация**: ПРИЛОЖЕНИЕ № 11**

РИ-ИСУ 09.02.00.00.00/11-1

**Рег. № 93-00-9773/26.08.2025 г.**

**ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА**

**ОТНОСНО: РЕМОНТ НА ОСНОВНА СТРЕЛА ЗА БАГЕР LIEBHERR** **R994B №8**

**I. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОСТАВКАТА / УСЛУГАТА:**

Предмет на настоящото офертно проучване е избор на изпълнител, с когото „Асарел-Медет“ АД в качеството си на Възложител, да сключи договор за извършване на ремонт на **основна стрела за багер Liebherr R994B № 8.**

По стрелата има наличие на пукнатини в **два участъка** /отбелязани с **оранжев цвят,** върху чертежа на общия вид в **Приложение № 1/.**

За извършване на качествен ремонт на стрелата е необходимо фирмата участник в офертното проучване **предварително /преди изготвяне и предоставяне на ценова оферта/ да извърши** следното:

* Извършване на оценка на състоянието на основната стрела – състояние на металоконструкция и присъединителни отвори на стрелата.
* Извършване на оценка на пукнатините чрез пенетрантен, ултразвуков, радиографичен или друг метод за безразрушителен контрол, като се уточнят точните дължини и местоположение на пукнатините;
* Извършване на измервания на основните размери на всички присъединителни отвори – отворите следва да бъдат проверени за съосие. При липса на такова участникът следва да предложи коригиращи действия;
* Изготвяне на протокол от извършеният оглед.

След извършване на огледа фирмата участник в офертното проучване следва да предостави ценова оферта, която да включва следното:

* Обемът от дейности, необходим за рубене и крайцване на пукнатините и подготовката им за заваряване;
* Избор на технология за ремонт, включително подгряване на местата за заваряване на пукнатините, подгряване на заварките, избор на подходящ тип електроди или заваръчна тел;
* Уточняване на необходимостта от монтаж на усилващи рипери на вътрешните ребра на стрелата, както и необходимостта от монтаж на усилващи планки или рипери отвън.
* Финално шлайфане на положените заваръчни шевове, нанасяне на слой антикорозионен грунд и защитна боя на ремонтираните участъци от стрелата.

**Забележки:**

* **Чертеж на общия вид на стрелата и местоположението на участъците с наличие на пукнатини са приложени към настоящото запитване за оферта – Приложение № 1;**
* Във връзка с по-точно и коректно изготвяне на офертата за ремонт, е **абсолютно задължително** да посетите „Асарел-Медет“ АД и да направите оглед на стрелата, както и да извършите оценка на пукнатините чрез избран метод за безразрушителен контрол. Огледът може да бъде извършен, след предварителна заявка, всеки работен ден **от 830 до 1600 часа** в периода от **.... .09.2025 г. до .... .09.2025 г.,** включително.

**II. УЧАСТНИЦИТЕ СЛЕДВА ДА:**

**1. Потвърдят възможността за извършване на описаните в т. I услуги в необходимитe срокове и с необходимото качество и изисквания, както и наличието на необходимият квалифициран персонал и техника;**

**2. Предложат твърда** **цена за срока на договора в лева и в EUR без ДДС едновременно в опция на Възложителя** в следната форма:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Описание на дейностите** | **МЕ** | **Коли-чество** | **Ед. цена**  **/лв./EUR без ДДС/** | **Обща цена**  **/лв./ЕUR без ДДС/** |
| 1. | Съгласно протокол от извършен оглед |  |  |  |  |
| 2. | .................. |  |  |  |  |
| 3. | Труд |  |  |  |  |
| 4. | Транспортни разходи |  |  |  |  |

**3. Франкировка:** DDP площадка Асарел съгласно Incoterms 2010;

**4. Срок за извършване на услугата:** максимално кратък, в **дни/седмици;**

**5. Условия на плащане:** разсрочено след доставка – (по-големия брой дни след извършване на услугата, удостоверено с двустранно подписан приемо-предавателен протокол е предимство при оценката на офертите).

**6. Гаранция:** максимално дълъг гаранционен срок в месеци, но **не по-малък от 12 месеца** след датата на въвеждане в експлоатация на стрелата, удостоверено с двустранно подписан протокол за въвеждане в експлоатация;

**7.** Представят сертификат /или друг документ/ за качеството на извършената услуга, в т.ч. за заварките;

**8.** Счетоводен баланс и отчет за приходи и разходи – за последната отчетна финансова година.

**III. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИТЕ:**

1. Представяне на препоръки от 3 други настоящи клиенти и Референтен списък на клиенти с адреси и телефони с годишни количества доставки или година на доставяне на стоки със същите параметри.

2. Представяне на Декларация по образец съгласно Политиката на „Асарел-Медет“ АД за съответствие с режим на наложени международни ограничителни мерки и мерки върху търговията – приложение № 2 към настоящото запитване за оферта.

3. Актуално състояние на изпълнителя.

Проекто-договорът се изготвя от страна на „Асарел-Медет” АД на основание утвърдените в дружеството типови договори и се предоставя на контрагентите за бележки и коментарии в процеса на договаряне.

4. Офертата молим да изпратите съгласно реда в дружеството до Директор «Одит и контрол».

Офертите се изпращат само запечатани в плик, като търговските условия */цена и начин на плащане*/ са запечатани във втори плик вътре в големия плик.

На офертата, поставена в запечатан плик, молим да се поставя надпис:

«**Оферта за извършване на ремонт на основна стрела за багер Liebherr R994B №8**»

**« Да се отвори (вижда) само от определената за целта комисия»**

5. Създаденият ред в дружеството за съхранение на офертите, прозрачност и принципност при тяхното разглеждане изключва възможността за влияние върху избора на изпълнител или върху качеството на входящия контрол чрез корупция. Освен това при констатиране подобни опити, съответните длъжностни лица се освобождават дисциплинарно от работа, а договорите със съответните партньори се прекратяват.

6. **Краен срок за предоставяне на офертите до 1600 ч. на 17.09.2025 г.**

7. Ако имате някакви въпроси не се колебайте да се обърнете към лицето за контакти.

инж. Станислав Куртев /Ръководител отдел „ИР“/ - 0357/60 289; GSM: 0879 442808

инж. Никола Панчовски /Ръководител отдел „РР и ЦРБ“/ - 0357/60 456; GSM: 0885 636603