Индекс на документирана информация**: ПРИЛОЖЕНИЕ № 11**

РИ-ИСУ 09.02.00.00.00/11-1

**Рег. № 93-00-6656/18.08.2025 г.**

**ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА**

**ОТНОСНО: ОСНОВЕН РЕМОНТ НА РЕДУКТОРИ КС2Н/С-113 ЗА ЗАДВИЖЕН БАРАБАН НА ГТЛ, ПС-2**

**I. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОСТАВКАТА / УСЛУГАТА:**

Предмет на настоящото офертно проучване е избор на Изпълнител, с когото „Асарел-Медет“ АД в качеството си на Възложител, да сключи договор за :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **№ на чертеж** | **Количество** | **Тегло на 1 бр. редуктор** |
| 1. | Основен ремонт на редуктор модел КС2Н/С-113, в т.ч.:   * *Подмяна на пиньон и корона с нови и регулиране на зацепването им;* * *Подмяна на вал зъбни колела с нови;* * *Подмяна на зъбни колела или венеца им;* * *Подмяна на лагери и уплътнения с нови;* * *Подмяна на спирачки срещу обратен ход;* * *Друго, в случай, че е необходимо.* | Ок 1003 091 | 2 броя | ~ 7 420 kг |

**Забележка:**

* + - * Конструктивна документация е предоставена от отдел „Ремонт ОФ, ВОС, ПС и SX-EW“ и е приложена към настоящото запитване за оферта – Приложение № 1.
* Във връзка с по-точно и коректно изготвяне на офертата за ремонт, е **абсолютно задължително** да посетите „Асарел-Медет“ АД и да направите оглед на редукторите. Огледът може да бъде извършен, след предварителна заявка, всеки работен ден **от 830 до 1600 часа** в периода от **04.09.2025 г. до 19.09.2025 г.,** включително.

**II. УЧАСТНИЦИТЕ СЛЕДВА ДА:**

**1. Потвърдят възможностите за извършване на гореописаните услуги в необходимите срокове и с необходимото качество и изисквания съгласно приложената конструктивна документация;**

**2. Предложат твърда** **цена за срока на договора в лева и в EUR без ДДС едновременно в опция на Възложителя**.

**3. Франкировка:** DDP площадка Асарел съгласно Incoterms 2010;

**4. Срок за извършване на услугата:** максимално кратък, в **дни/седмици;**

**5. Условия на плащане:** разсрочено след доставка – (по-големия брой дни след извършване на услугата, удостоверено с двустранно подписан приемо-предавателен протокол е предимство при оценката на офертите).

**6. Гаранция:** максимално дълъг гаранционен срок в месеци след доставка/въвеждане в експлоатация.

**7.** Счетоводен баланс и отчет за приходи и разходи – за последната отчетна финансова година.

**8. Други условия:**

* За удостоверяване качеството на услугата при офериране участникът следва да посочи завода-производител на отделните възли и детайли, необходими за влагане при ремонта и да декларира, че при доставката ще се предостави сертификат за произход и/или качество //декларация за съответствие на вложените детайли / материали;
* Влаганите материали следва да отговарят на българските и европейски стандарти (или на техните еквиваленти), да са нови. Не се допуска влагане на рециклирани и негодни материали.

**III. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИТЕ:**

1. Представяне на препоръки от 3 други настоящи клиенти и Референтен списък на клиенти с адреси и телефони с годишни количества доставки или година на доставяне на стоки със същите параметри.

2. Представяне на Декларация по образец съгласно Политиката на „Асарел-Медет“ АД за съответствие с режим на наложени международни ограничителни мерки и мерки върху търговията – приложение № 2 към настоящото запитване за оферта.

3. Актуално състояние на изпълнителя.

Проекто-договорът се изготвя от страна на „Асарел-Медет” АД на основание утвърдените в дружеството типови договори и се предоставя на контрагентите за бележки и коментарии в процеса на договаряне.

4. Офертата молим да изпратите съгласно реда в дружеството до Директор «Одит и контрол».

Офертите се изпращат само запечатани в плик, като търговските условия */цена и начин на плащане*/ са запечатани във втори плик вътре в големия плик.

На офертата, поставена в запечатан плик, молим да се поставя надпис:

«**Оферта за основен ремонт на редуктори КС2Н/С-113 за задвижен барабан на ГТЛ, ПС-2**»

**« Да се отвори (вижда) само от определената за целта комисия»**

5. Създаденият ред в дружеството за съхранение на офертите, прозрачност и принципност при тяхното разглеждане изключва възможността за влияние върху избора на изпълнител или върху качеството на входящия контрол чрез корупция. Освен това при констатиране подобни опити, съответните длъжностни лица се освобождават дисциплинарно от работа, а договорите със съответните партньори се прекратяват.

6. **Краен срок за предоставяне на офертите до 1600 ч. на 25.09.2025 г.**

7. Ако имате някакви въпроси не се колебайте да се обърнете към лицето за контакти.

инж. Станислав Куртев /Ръководител отдел „ИР“/ - 0357/60 289; GSM: 0879 442808

инж. Ангел Дерменджиев /Инженер механик/ - 0357/60 580; GSM: 0879 819643