**ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА**

**Относно:** Доставка на нови гуми с различни размери - зимни, всесезонни и офроуд.

**І. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОСТАВКАТА**

1. Моля за нуждите на „Асарел-Медет” АД да бъде оферирана доставката на нови гуми със следната спецификация и количества:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Забележка** | **Производител/модел** | **Брой**  |
| 1. | **Гуми външни 275х45/R21 - предни**За Mercedes GLS 580 4MATIC | Зимнивисокоскоростен индекс | MichelinPilot Alpin 5 SUV 110V XL | 2 |
| 2. | **Гуми външни 315х40-R21 - задни**за Mercedes GLS 580 4MATIC | MichelinPilot Alpin 5 SUV 115V XL | 2 |
| 3. | **Гуми външни 275х50/R20** за Mercedes GLE 450 4MATIC | MichelinPilot Alpin 5 SUV 113V XL MO | 4 |
| 4. | **Гуми външни 285х45-R22 - предни**за Mercedes GLS 580 4MATIC | MichelinPilot Alpin 5 SUV 114V XL FR MO1 | 2 |
| 5. | **Гуми външни 325x40-R22 - задни**за Mercedes GLS 580 4MATIC | MichelinPilot Alpin 5 SUV 114V | 2 |
| 6. | **Гуми външни 255х45-R19**За Volkswagen Tiguan | MichelinPilot Alpin PA4 255/ 45 R19 100V  | 52 |
| 7. | **Гуми външни 185х75х16**за автомобили Лада 4х4 | Всесезонниза експлоатация в руднични условия (черни пътища) | „Росава" или „Кама“ | 30 |
| 8. | **Гуми външни 265х65-R17/265х70-R17**за Toyota Hilux | Bridgestone Goodyear  Michelin | 30 |
| 9. | **Гуми външни 265х65-R17/265х70-R17**за "Toyota Hilux". | Офроуд гуми, за експлоатация в руднични условия (черни пътища) | BF Goodrich | 54 |
| 10. | **Гуми външни 9.5-R17.5 Radial**за товарен автомобил "Ивеко" | Всесезонни гуми, | Sava Tamar | 4 |
| 11. | **Гуми външни 7,50-R16C** за Land Rover | Офроуд гуми,за експлоатация в руднични условия (черни пътища) | GoodyearMichelinBF GoodrichBridgestone | 4 |
| 12. | **Гуми външни 225х75х16** За УАЗ | 24 |
| 13. | **Гуми външни 215X60- R17**за Дачия Дъстър, модел 2024 | Зимни гуми | 20 |
| 14. | **Гуми външни 205х60-R16**за Дачия Джогер | Зимни гумиза експлоатация в руднични условия (черни пътища) | 4 |
| 15. | **Гуми външни 185х65-R15**за Рено Експрес | 4 |
| 16. | **Гуми външни 215х65х17** за Дачия Дъстър, модел 2025 | Зимни гуми | 16 |

**Забележка: В офертата да бъдат посочени задължително - месец и година на производство (DOT-а) на гумите, производител/модел.**

**II. ДОСТАВЧИЦИТЕ СЛЕДВА ДА:**

1. Потвърдят възможността за доставка при исканите количества и в съответствие с техническите изисквания.
2. Предложат твърда цена в лева без ДДС и EUR без ДДС едновременно - в опция на Купувача.
3. Потвърдят франкировка – DDP склад на „Асарел-Медет” АД, съгласно Incoterms 2020.
4. Предложат срок за доставка – в дни след писмена поръчка от Купувача.
5. Предложат условия на плащане – разсрочено след доставка.
6. Гаранции – в месеци от датата на доставка.
7. Посочат производителя на гумите и потвърдят предоставянето на гаранционни карти и сертификат за произход и качество при доставката на стоката.
8. Предоставят гаранция за добро изпълнение, за периода на гаранцията.
9. Приложат към офертата актуално състояние на доставчика (справка от търговски регистър). Проекто-договорът се изготвя от страна на „Асарел-Медет” АД на основание утвърдените в дружеството типови договори.
10. Счетоводен баланс и отчет за приходи и разходи – за последната отчетна финансова година.
11. Потвърдят валидност на офертата – 31.12.2025г.

**ІII. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИТЕ:**

1. Представяне на препоръки от 3 други настоящи клиенти и референтен списък на клиенти с e-mail и телефон с описание и година на доставяне на стоки със същите параметри като оферираните на „Асарел-Медет“ АД.
2. Представяне на Декларация по образец съгласно Политиката на „Асарел-Медет“ АД за съответствие с режим на наложени международни ограничителни мерки и мерки върху търговията.
3. Офертите се изпращат до Директор „Одит и Контрол“ по пощата в запечатан плик с ненарушена цялост на адрес „гр. Панагюрище 4500, Асарел-Медет АД, площадка Асарел“.

 Офертата следва да бъде подадена в голям плик с надпис: **„Оферта за доставка на** **нови гуми с различни размери - зимни, всесезонни и офроуд“ – „Да се отвори (вижда) само от определената за целта комисия“,** съдържащ запечатани два отделни плика, със следното съдържание:

* **ЗАПЕЧАТАН ПЛИК № 1** с надпис “ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ” (техническа част), съдържащ всички необходими данни, касаещи предлаганите технически характеристики, техническите изисквания и спецификации (без цените), предлаган срок за изпълнение, гаранция на доставяната стока, референции, баланс и отчет за приходи и разходи за последната финансова година, валидност на офертата и други специфични изисквания съгласно Запитването за оферта.
* **ЗАПЕЧАТАН ПЛИК №2** с надпис „ТЪРГОВСКИ/ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ“ съдържащ предложението на доставчика за предлаганата цена и начин на плащане.

Офертата следва да бъде подадена на български език.

1. Създаденият ред в дружеството за съхранение на офертите, прозрачност и принципност при тяхното разглеждане изключва възможността за влияние върху избора на изпълнител или върху качеството на входящия контрол чрез корупция. Освен това при констатиране подобни опити, съответните длъжностни лица се освобождават дисциплинарно от работа, а договорите със съответните партньори се прекратяват.
2. **Краен срок за предоставяне на офертите: 23.09.2025г.**
3. Ако имате някакви въпроси, не се колебайте да се обърнете към лицата за контакт:

Панка Вълчева - e-mail: pvalcheva@asarel.com

Дoнка Костуркова - e-mail: dkosturkova@asarel.com

Въпроси се задават писмено на посочените e-mail-и.